How to check hard drive health on FreeBSD et Linux

https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-check-hard-drive-health-on-freebsd/

Sous Linux ci dessous ;)

1. Identifier le device de son disque dur

# dmesg | grep disk[ 1.979182] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 7098.619891] sd 1:0:0:0: [sda] Stopping disk [ 7099.957395] sd 1:0:0:0: [sda] Starting disk [25933.946087] sd 1:0:0:0: [sda] Stopping disk [25935.329464] sd 1:0:0:0: [sda] Starting disk [26805.193511] sd 1:0:0:0: [sda] Stopping disk [26806.560883] sd 1:0:0:0: [sda] Starting disk [29011.221937] sd 1:0:0:0: [sda] Stopping disk [29012.578359] sd 1:0:0:0: [sda] Starting disk [42879.966037] sd 1:0:0:0: [sda] Stopping disk [42881.326802] sd 1:0:0:0: [sda] Starting disk

Le disque est donc sda

2. Installer le paquet smartmontools

L'utilitaire est smartctl , il fait partie du paquet smartmontools, non présent par défaut. on l'installe.

# apt-get install smartmontools Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés : exim4-base{a} exim4-config{a} exim4-daemon-light{a} guile-2.2-libs{a} libgnutls-dane0{a} libgsasl7{a} libkyotocabinet16v5{a} libmailutils5{a} libntlm0{a} libunbound8{a} mailutils{a} mailutils-common{a} psmisc{a} smartmontools 0 paquets mis à jour, 14 nouvellement installés, 0 à enlever et 3 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 11,1 Mo d'archives. Après dépaquetage, 60,1 Mo seront utilisés. Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] Y

Cet utilitaire est un outil administrateur, il sera installé dans /usr/sbin

whereis smartctl smartctl: /usr/sbin/smartctl /usr/share/man/man8/smartctl.8.gz

3. Utiliser smartctl

3.1. Obtenir des infrrmations sur le disque (informations standards) (option -i)

# smartctl -i /dev/sda martctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.0-5-amd64] (local build) Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Samsung based SSDs Device Model: Samsung SSD 840 EVO 250GB Serial Number: S1DBNSBF753656V LU WWN Device Id: 5 002538 8a05cee2f Firmware Version: EXT0BB6Q User Capacity: 250 059 350 016 bytes [250 GB] Sector Size: 512 bytes logical/physical Rotation Rate: Solid State Device Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Wed Jun 12 17:25:53 2019 CEST SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled

3.2. Obtenir le maximun d'informations sur le disque (analyse détaillée) (option -a ou --all

# /usr/sbin/smartctl -a /dev/sda smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.0-5-amd64] (local build) Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Samsung based SSDs Device Model: Samsung SSD 840 EVO 250GB Serial Number: S1DBNSBF753656V LU WWN Device Id: 5 002538 8a05cee2f Firmware Version: EXT0BB6Q User Capacity: 250 059 350 016 bytes [250 GB] Sector Size: 512 bytes logical/physical Rotation Rate: Solid State Device Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Wed Jun 12 17:27:10 2019 CEST SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 4800) seconds. Offline data collection capabilities: (0x53) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. No Offline surface scan supported. Self-test supported. No Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 80) minutes. SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported. SCT Error Recovery Control supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 1 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0 9 Power_On_Hours 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 6547 12 Power_Cycle_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 2138 177 Wear_Leveling_Count 0x0013 091 091 000 Pre-fail Always - 103 179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0 181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0 182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0 183 Runtime_Bad_Block 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0 187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 074 052 000 Old_age Always - 26 195 ECC_Error_Rate 0x001a 200 200 000 Old_age Always - 0 199 CRC_Error_Count 0x003e 099 099 000 Old_age Always - 2 235 POR_Recovery_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 113 241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 38748012777 SMART Error Log Version: 1 No Errors Logged SMART Self-test log structure revision number 1 Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Short offline Completed without error 00% 0 - # 2 Short offline Completed without error 00% 0 - # 3 Short offline Completed without error 00% 2 - SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

La ligne la plus importante est celle-ci.

SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

Si le résultat est différent, il est vivement recommandé d'effectuer des sauvegardes immédiates de ce disque

Enfin, si vous voyez des Reallocated Sector ou Pending sectors, remplacer le disque dès que possible.

... 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 9 ... 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 49 ....

Une autre ligne importante est celle-ci , elle montrera on non la présence de badblocks

187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0

Dans ce cas se reporter à la fin du tuto pour voir pour sauver les meubles si c'est encore possible…

3.3 Surveiller la santé de son disque (uniquement) (option -H)

/usr/sbin/smartctl -H /dev/sda smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.0-5-amd64] (local build) Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

4. Réaliser des tests sur son disque

4.1. Estimer la durée des tests (option -c)

# /usr/sbin/smartctl -c /dev/sda ..... Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 80) minutes.

Le test court est estimé à 2 minutes (prenez un café), le long à 80 minutes (prenez quelques apéros…)

4.2. Effectuer un test court (option -t short)

/usr/sbin/smartctl -t short /dev/sda smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.0-5-amd64] (local build) Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION === Sending command: "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode". Drive command "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode" successful. Testing has begun. Please wait 2 minutes for test to complete. Test will complete after Wed Jun 12 17:42:56 2019 Use smartctl -X to abort test.

4.3. Afficher les résultats du test court (option -l selftest )

# /usr/sbin/smartctl -l selftest /dev/sda *smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.0-5-amd64] (local build) Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART Self-test log structure revision number 1 Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Short offline Completed without error 00% 0 - # 2 Short offline Completed without error 00% 0 - # 3 Short offline Completed without error 00% 0 - # 4 Short offline Completed without error 00% 2 -

4.3. Effectuer un test long (option -t long)

Même protocole mais avec l'option -t long

5. Utiliser le démon smartd

Ce démon va permettre d'automatiser les tâches précédentes.

Pour cela, il va falloir paramétrer le fichier de configuration de smartmontools, c'est à dire le fichier /etc/smartd.conf . (utiliser nano, xed, vi, vim ou n'importe quel éditeur…)

Premièrement rechercher la ligne suivante et commenter la.

DEVICESCAN -d removable -n standby -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner

Elle devient donc

# DEVICESCAN -d removable -n standby -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner

Liser le fichier, vous y trouverez peut-être des informations intéressantes (même sûrement, sans doute…)

Pour scanner votre disque /dev/sda, ajouter la ligne

/dev/sda -a -d sat -o on -S on -s (S/../.././01|L/../../1/03) -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner

Faire de même pour tous les autres disques, par exemple si sdb également

/dev/sdb -a -d sat -o on -S on -s (S/../.././02|L/../../2/03) -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner

On va passer des options supplémataire au démon de smartctl afin qu'il gére correctement le disque

-o on: Active la collecte des données hors connexion.

-S on: Active la sauvegarde automatique des attributs.

-d sat: Cette option n'est pas obligatoire si le type de votre disque est bien reconnue

-s (S/../.././01|L/../../1/03): La programmation horaire Ici, un test court tous les jours à 1 heure du matin et un test long tous les lundi à 3 heures du matin

-m root : envoie un mail à l'utilisateur root

Si vous en voulez dans une boite personnelle en plus

-m root, mon.nom@mon.domaine.ext

Redémarrer le démon smartmontools pour prise en compte des modifications

# /etc/init.d/smartmontools restart

6. Automatiser le lancement du démon au démarrage

Dernière étape, lancer le démon smartmontools au démarrage du système. Editer le fichier /etc/default/smartmontools Et décommenter la ligne

# uncomment to start smartd on system startup #start_smartd=yes

Qui devient

# uncomment to start smartd on system startup start_smartd=yes

Sauvegarder

Plus d'informations : https://sourceforge.net/projects/smartmontools/

7. Gestion des badblocks

A partir d'ici, c'est un peu périlleux, donc à vos risques et périls. Le parcours est miné…. Si des badblocks ont été détectés par exemple sur la partition sda1,

# smartctl -s on -a /dev/sda1 ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6 .... 187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 645 ....
# apt-get install e2fsprogs
# badblocks -v /dev/sda6 > bad-blocks

Si ce fichier contient des entrées c'est qu'il y a des badblocks. Mauvais signe…

cat bad-blocks 155554476 155554477 155554478 155554479 155554480 155554481 155554482 155554483 155554580 155554581 155554582 155554583 155554584 155554585 155554586 155554587 155554972 155554973 ....

Parfois, on peut forcer la réallocation des secteurs défectueux en écrivant dedans. Les données antérieures seront perdues dans tous les cas. Sinon, il y a deux méthodes pour “vivre avec” :

Si les défauts sont localisés à quelques endroits, on peut espérer repartitionner le disque en évitant les plages contenant des secteurs défectueux.

Lors du formatage, passer l’option -c à e2fsck pour détecter les secteurs défectueux et les marquer à ne pas utiliser.

Attention, il ne faut alors pas écrire n'importe où. Dans l'exemple ci dessus on voit pour chaque groupe 8 blocs détectés par badblocks d'où l'option count=8.

Ce qui donnera comme ligne de commande :

dd if=/dev/zero of=/dev/sda6 bs=1024 seek=117999276 count=8 dd if=/dev/zero of=/dev/sda6 bs=1024 seek=117999380 count=8

Faire de même avec les autres entrées.

Bon voilà, déjà de bonnes pistes ;)

Plus d'informations :

https://sourceforge.net/projects/smartmontools/