VirtualBox sous freeBSD

La machine host tourne sous freeBSD 12

Installation d'un guest Debian SID

Installation

Installation de VirtualBox (pré-compilé)

pkg install virtualbox-ose

Post-installation configuration

Une fois installé, il faut paramétrer le tout de la manière suivante

rc.conf

cat /etc.rc.conf # VIRTUAL BOX vboxnet_enable="YES" vboxguest_enable="YES" vboxservice_enable="YES"
==== loader (boot)==== cat /boot/loader # VIRTUAL BOX vboxdrv_load="YES"

Permissions

Editer /etc/devfs.conf

own vboxnetctl root:vboxusers perm vboxnetctl 0660

Redémarrer pour prise en compte

/etc/rc.d/devfs restart

Groupe vboxusers

pw groupmod vboxusers -m yourusername

Configuration

penser mettre assez de RAM (4Go sur 8Go)

utiliser les 4 CPUs disponibles

augmenter la mémoire vidéo (moitié)

[ Adapter ces données à votre configuration ]

Installation d'un guest DEBIAN SID

Créer une machine virtuelle de type DEBIAN, 64BIT.

Récupérer l'image (ISO) d'une DEBIAN TESTING.

Monter cette image dans VirtualBox

Paramètres de la machine virtuelle / Stockage / Contrôleur IDE / Attribut → choisir l'ISO et bien cocher la case “Lire CD/DVD”

Lancer la machine virtuelle et installer DEBIAN

Paramètres de la machine virtuelle / Stockage / Contrôleur IDE / Attribut → choisir l'ISO et bien cocher la case “Lire CD/DVD” ⇒ à retirer avant de rebooter.

Ensuite pour passer à la SID, éditer le sources.list avec l'option unstable.

Penser à installer apt-listbug

Paramétrage avancé

Sous la Machine Virtuelle.

Périphériques : télécharger d'image CD des Additions invité

Périphériques : Insérer d'image CD des Additions invité

Monter le cd et installer les additions (root)

mount /dev/cdrom /media/cdrom cd /media/cdrom sh VBoxLinuxAdditions.run

Rebooter

Vous pouvez alors changer de résolution Ecran / Ecran Virtuel N°1 / Redimensionner