Aide mémoire Linux

Perte mot de passe root

Solution 1

Trouver le nom de l'utilisateur dans /etc/passwd,

Supprimer le mot de passe correspondant dans /etc/shadow.

Redémarrer

Se connectet sans mot de passe

Créer un nouveau avec la commande “passwd”.

ATTENTION : débrancher l'ordi du réseau → sécurité car connexion sans mdp root

Solution 2

Trouver le nom de l'utilisateur dans /etc/passwd

Editer /etc/shadow et remplacer l'empreinte du mot de passe correspondant a ce compte par l'empreinte de ton mot de passe. Ca demande de connaitre l'empreinte de ton mot de passe, donc de l'avoir préparée au préalable a un endroit que tu pourra accéder quand tu feras la manip.

Solution 3

Trouver le nom de l'utilisateur dans /etc/passwd

utiliser un chroot pour lancer la commande passwd du système dont tu veux modifier le mot de passe.

Par exemple si tu as monté la partition système que tu veux modifier sur /mnt/root et tu vois que l'utilisateur s'appelle “bob” :

mount -o bind /proc /mnt/root/proc
mount -o bind /sys /mnt/root/sys
mount -o bind /dev /mnt/root/dev
chroot /mnt/root /bin/bash
passwd bob
exit
umount /mnt/root/dev
umount /mnt/root/sys
umount /mnt/root/proc
umount /mnt/root

alias utiles

Lister des fichiers

alias ls-list='ls -la | grep ^- | awk \'\''{print }\'\'''

Aptitude Apt-get Apt

Gestion des paquets gelés

sudo dpkg --list | grep ^hi sudo aptitude search "~ahold"

FREEBOX VLC

apt-cache search freeplayer
fbx-playlist - éditeur graphique pour la liste de lecture de la Freebox
freeplayer - Encapsuleur autour de VLC pour la FreeBox ADSL française

APTITUDE REVENIR VERSION ANTERIEURE

aptitude show -v Logiciel
aptitude install=Version Logiciel

APTITUDE RECOMMENDS

aptitude install --with-recommends LePaquet
aptitude install --without-recommends LePaquet

INCROND

https://www.cyberciti.biz/faq/linux-inotify-examples-to-replicate-directories/ Linux incrond inotify Monitor Directories For Changes And Take Action

TOUCHPAD

Desactiver

xinput --set-prop `xinput | sed -nr 's/.*TouchPad.*id=([0-9]*).*/\1/p'` "Device Enabled" 0

Activer

xinput --set-prop `xinput | sed -nr 's/.*TouchPad.*id=([0-9]*).*/\1/p'` "Device Enabled" 1

xbindkeys / brightness

Nom touche

xbindkeys -k

Dispo clavier

xkbprint -label name $DISPLAY - | gv -orientation=seascape -

xbindkeys en toile de fond.

[ragnarok@asgard-freeBSD:~] $ cat .xbindkeysrc # PERSONNAL XBINDKEYS "intel_backlight decr 10" Alt + Down "intel_backlight incr 10" Alt + Up

FreeBSD : pkg install intel-backlight Debian : aptitude instatt xbacklight