Brancher un Samsung Galaxy S4

Depuis la version 4, on ne peut plus par l'USB MASS STORAGE mais par le protocole MTP

# dmesg [ 2254.973530] usb 1-1: new high-speed USB device number 19 using xhci_hcd [ 2255.123346] usb 1-1: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=6860, bcdDevice= 4.00 [ 2255.123353] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 2255.123356] usb 1-1: Product: SAMSUNG_Android [ 2255.123358] usb 1-1: Manufacturer: SAMSUNG [ 2255.123361] usb 1-1: SerialNumber: a115bb32
$ lsusb ... Bus 001 Device 019: ID 04e8:6860 Samsung Electronics Co., Ltd Galaxy series, misc. (MTP mode) ...

Paquets à installer

aptitude install mtp-tools jmtpfs

Connecter l’appareil

Brancher l’appareil via le cable USB puis

Créer dans le /home de l'user un point de montage Exemple

$ cd ~ $ mkdir Samsung

Monter le téléphone

$ jmtpfs Samsung/ Device 0 (VID=04e8 and PID=6860) is a Samsung Galaxy models (MTP). $ cd Samsung $ ls Phone $ cd Phone $ ls Alarms Documents Music Pictures Ringtones Android Download Notifications Playlists Samsung DCIM Movies PhotoEditor Podcasts SMemo

Démonter le périphérique

fusermount -u ~/Samsung

Créer des alias

Dans .bash_aliases

alias samsungOn="jmtpfs ~/Samsung/" alias samsungOut="fusermount -u ~/Samsung" alias samsungOutForce="fusermount -uz ~/Samsung"

Problème(s)

Bon si soucis lors du démontage, utiliser l'alais de secours (-uz)