Orange PI 3B

Pour utilisation serveur auto hébergé. Un grand merci à https://debian-fr.org, notamment Verner ;) pour les conseils avisés et expertises.

Augmenter la zram des log

Par défaut que 50Mo, le serveur râle de temps en temps…

Pour augmenter cela, éditer

/etc/default/orangepi-ramlog

Et passer à 500 Mo

# size of the tmpfs mount -- # please keep in mind to adjust /etc/default/orangepi-zram-config too when increasing SIZE=50M

Rebooter

Brancher un disque USB au démarrage pour augmenter le stockage

Dans mon cas, sert à créer un stockage externe nextclound (qui hébergera notamment la musique de Navidrome)

Editer le fstab et insérer cette ligne. Les options sont importantes afin que la séquence de boot ne soit pas perturbée.

UUID=a85a287d-6bc2-4b6d-8219-33ea9cd3d2e2 /diskUSB ext4 user,exec,noauto,x-systemd.automount,errors=remount-ro 0 2

Nextcloud

Afin d'éviter les erreurs de la version 29, installer Nextcloud en sous domaine ;)