Brancher un Samsung Galaxy S4

Depuis la version 4, on ne peut plus par l'USB MASS STORAGE mais par le protocole MTP

Paquets à installer

aptitude install mtp-tools jmtpfs

Connecter l’appareil Brancher l’appareil via le cable USB puis

Créer dans le /home de l'user un point de montage Exemple $ cd ~ $ mkdir Samsung

Monter le téléphone $ jmtpfs Samsung/ Device 0 (VID=04e8 and PID=6860) is a Samsung Galaxy models (MTP). $ cd Samsung $ ls Phone $ cd Phone $ls Alarms Documents Music Pictures Ringtones Android Download Notifications Playlists Samsung DCIM Movies PhotoEditor Podcasts SMemo

Démonter le périphérique

fusermount -u ~/Samsung

Créer des alias Dans .bash_aliases

alias samsungOn="jmtpfs ~/Samsung/" alias samsungOut="fusermount -u ~/Samsung" alias samsungOutForce="fusermount -uz ~/Samsung"

Problème(s) Bon si soucis lors du démontage, utiliser l'alais de secours (-uz)